|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работы** | ед.изм. | цена, руб. |
| **Монтаж ЖБИ изделий:** |  |  |
| Установка плит перекрытий с нивелировкой и  заделкой мест опирания | кв.м. | От 250 |
| Установка ж/б перемычек на растворе | Шт. | От 200 |
| **Забивка свай** | Пог.м. | От 300 |
| **Монтаж окон** |  |  |
| **Монтаж окон** | кв.м. | От 850 |
| **Земляные работы:** |  |  |
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м | От 750 |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м | От 300 |
| Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | куб.м | От 800 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | От 600 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | От 800 |
| Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | От 100 |
| Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | куб.м | От 800 |
| Устройство скважин-шурфов глубиной до 1,5 м | шт. | От 130 |
| **Бетонные работы:** |  |  |
| Устройство бетонной подготовки фундамента | куб.м | От 2000 |
| Установка вертикальной опалубки | кв.м | От 90 |
| Разборка вертикальной опалубки | кв.м | От 20 |
| Установка горизонтальной опалубки | кв.м | От 130 |
| Разборка горизонтальной опалубки | кв.м | От 22 |
| Устройство плоского арматурного каркаса | т | От 3700 |
| Устройство пространственного арматурного каркаса | т | От 9500 |
| Устройство арматурного каркаса лестничных маршей | т | От 14000 |
| Укладка бетона в опалубку | куб.м | От 700 |
| Монтаж фундаментных блоков | Шт. | От 400 |
| **Заливка ленточного фундамента** | куб.м | От 2900 |
| **Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя:** |  |  |
| Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | От 100 |
| Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | От 130 |
| Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1слой) | кв.м | От 90 |
| Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | От 100 |
| Наружное утепление стен цоколя ЭППС | кв.м | От 270 |
| **Конструкции из кирпича и блоков:** |  |  |
| Кладка стен наружных: простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м | От 1200 |
| Кладка крупноформатного кирпича | куб.м | От 1400 |
| Кладка стен из строительного кирпича | Куб.м | От 1500 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | кв.м | От 1400 |
| Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | кв.м | От 700 |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м | От 1200 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | кв.м | От 400 |
| Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | куб.м | От 1500 |
| Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | куб.м | От 1700 |
| Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | От 4300 |
| **Конструкции из металла:** |  |  |
| Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 |
| Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | кв.м | 380 |
| Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | кв.м | 550 |
| Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | от 12000 |
| Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | от 25000 |
| Установка перил ограждения лестниц и площадок | кв.м | 350 |
| Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5 мм | кв.м | 250 |
| Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | кв.м | 320 |
| Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | м.п | 1500 |
| Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | т | 15000 |
| **Устройство пола:** |  |  |
| Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | От 800 |
| Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | От 1100 |
| **Фасадные работы:** |  |  |
| Фасад с утеплением | кв.м. | От 800 |
| Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м | От 100 |
| Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м | От 800 |
| Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м | От 950 |
| Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м | От 170 |
| Шпаклевка стен основания | кв.м | От 170 |
| Грунтовка стен основания | кв.м | От 40 |
| Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | кв.м | От 130 |
| Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м | От 130 |
| Штукатурка до 5 мм с армированием | кв.м | От 170 |
| Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м | От 140 |
| Покраска фасада (1 слой) | кв.м | От 90 |
| Покраска фасада (2 слоя) | кв.м | От 140 |
| Облицовка стен клинкерной плиткой | кв.м | От 900 |
| Монтаж козырька | кв.м | От 950 |
| Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем | кв.м | От 900 |
| **Кровельные работы:** |  |  |
| Монтаж холодной кровли | кв.м | От 1000 |
| Монтаж теплой кровли | кв.м. | От 1200 |
| Монтаж мягкой кровли | кв.м | От 1300 |
| Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | кв.м | От 400,0 |
| Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг. | От 20,0 |
| Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | кв.м | От 100,0 |
| Обработка огнебиозащитным составом | кв.м | От 80,0 |
| Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | кв.м | От 230,0 |
| Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | кв.м | От 400,0 |
| Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мяграя кровля) | кв.м | От 400,0 |
| Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | От 60,0 |
| Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | кв.м | От 90,0 |
| Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м | От 40,0 |
| Монтаж гидроизоляционного слоя | кв.м | От 40,0 |
| Монтаж теплоизоляционного слоя  до 150 мм | кв.м | От 60,0 |
| Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | кв.м | От 100,0 |
| Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | От 190,0 |
| Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | От 90,0 |
| Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | кв.м | От 350,0 |
| Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | кв.м | От 400,0 |
| Укладка сплошного подкладочного ковра | кв.м | От 100,0 |
| Монтаж доборных элементов ендовый элемент | м.п. | От 250,0 |
| Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | От 90,0 |
| Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | От 100,0 |
| Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | От 90,0 |
| Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | От 90,0 |
| Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м.п. | От 90,0 |
| Настил подкладочного ковра ендовы | кв.м | От 120,0 |
| Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | От 370,0 |
| Монтаж коньковых аэраторов | шт. | От 320,0 |
| Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | кв.м | От 180,0 |
| Монтаж мансардных окон | шт. | От 4600,0 |
| Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | От 140,0 |
| Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | От 50,0 |
| Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | От 350,0 |
| **Дорожные работы:** |  |  |
| Устройство покрытия из фрезерованной крошки при толщине слоя Н=15см | м.п. | 200 |
| Установка бортового камня БР 100х30х15 | м.п. | 800 |
| Демонтаж дорожного бортового камня БР 100х30х15 с вывозом строительного мусора | м.п. | 250 |
| Установка бортового камня БР 100х20х8 | м.п. | 650 |
| Демонтаж дорожного бортового камня БР 100х20х8 с вывозом строительного мусора | м.п. | 120 |
| Устройство верхнего слоя из тротуарной плитки (серая) | кв.м | 550 |
| Наращивание горловин колодцев на железобетонные сегменты. | шт. | 2500 |
| Устройство газона: 10см плодородного грунта + планировка + посев семян | кв.м | 350 |
| Разборка существующего асфальтобетона методом холодного фрезерования при Н=5см с последующей погрузкой и вывозом | кв.м | 200 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона при толщине слоя Н=5см. | кв.м | 420 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона при толщине слоя Н=5см | кв.м | 420 |
| Устройство покрытия из литого асфальтобетона при толщине слоя Н=5см. | кв.м | 850 |
| Проливка битумной эмульсией | кв.м | 15 |
| Мощение дорожек | кв.м | от 550 |